-Lead Pin	+Lead Pin	Vdc Min.	Vdc Max.	
1 (P1)	2-7 (P1)	+ 4.8	+ 5.25	
1 (P1)	8,9 (P1)	+11.5	+12.6	
2 (P2)	1 (P2)	-11.5	-12.6	
B	D	+ 4.8	+ 5.25	
B	A	+11.5	+12.6